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TITRE :  TOLERANCE DIMENSIONNELLE (éléments d’une cote tolérancée)

	
OBJECTIF PEDAGOGIQUE : A partir d’exemples, déterminer les éléments d’une cote tolérencée


	
                                                               Domaine : Cognitif
TAXONOMIE :
                                                                Niveau : Application 


	
PREREQUIS :
· Savoir calculer
· Savoir coté une pièce

	
SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
· Tableau à craie ;
· Document élève 1/2 ; 2/2;
·   évaluation ; 
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	FICHE DE DEROULEMENT

	ETAPES
	PLAN DE LA LECON

	



MOTIVER



MO1 : donner le but de la tolérance dimensionnelle




MO2 : Donner les définitions

















EVALUER

	



TITRE :  TOLERANCE DIMENSIONNELLE (éléments d’une cote tolérancée)


1. but de la tolérance dimensionnelle





2. Définitions

2.1. Cote nominale ou dimension nominale (DN)

2.2. Les dimensions limites

2.3. Tolérance ou intervalles de tolérance (IT)

2.4. Ecart supérieur

2.5. Ecart inférieur


 Application









	FICHE TABLEAU

	
OBJECTIF PEADGOGIQUE :
	TOLERANCE DIMENSIONNELLE (éléments d’une cote tolérancée)

	
BROUILLON :


	
A partir d’exemples, déterminer les éléments d’une cote tolérancée

	1.    But 
      L’impossibilité de réaliser une cote rigoureusement exacte par suite des imperfections ……
2. Définitions
2.1. Cote nominale ou dimension nominale (DN) 
 Un arbre de diamètre  : 50 est le diamètre nominal
2.2. Les dimensions limites
Exemple : pour notre arbre précédent DM=50,1 et Dm=49.85

2.3. Tolérance ou intervalle de tolérance (IT)
. IT= ES-EI=DM-Dm
Exemple : pour notre arbre précédent, IT= 0.25 =50.1-49.85


	2.1. Ecart supérieur
. ES= DM-DN
Exemple : pour notre arbre, ES= 50.1 -50=0.1

2.2. Ecart inférieur
. EI= Dm-DN
Exemple : pour notre arbre


        Application









	PREAMBULE MOTIVANT
	DUREE:05 min

	



· Professeur : Bonsoir classe

· Elève : bonsoir monsieur

· Professeur : aujourd’hui, nous allons voir une nouvelle leçon mais avant suivez au tableau. 
   Je dessine une pièce au tableau que je cote avec une tolérance dimensionnelle ()
· Professeur : quels sont les éléments qui composent la cote au tableau?

· Elève : on a 12 ; +0.2 ; -0.3

· Professeur : savez-vous ce que ces éléments représentent pour la cote ?

· Elève : non

· Professeur : alors suivez attentivement ce cours, car à l’issue de ce cours vous serrez à même de dire ce que ces éléments représentent et de les déterminer. L’objectif pédagogique qui va nous guider ce jour est A partir d’exemples, déterminer les éléments d’une cote tolérancée.
Je demande à un apprenant de lire l’objectif pédagogique et de l’expliquer.

Professeur : le titre de notre leçon sera TOLERANCE DIMENSIONNELLE (éléments d’une cote tolérancée)
  

· Professeur : en tant que technicien, il est important pour vous de savoir déterminer les éléments des cotes tolérancées que vous aurez à réaliser en entreprise afin de trouver des pièces interchangeables. 






	FICHE DE STRATEGIE

	
MICRO-OBJECTIF :1
	
Durée : 10 Min
	
1. But
    L’impossibilité de réaliser une cote rigoureusement exacte par suite des imperfections des machines et des instruments de mesure, oblige le constructeur  à fixer les limites entre lesquelles la cote devra être réalisée. La distance entre ces limites est appelée intervalle de tolérance








	
Donner le but

	

	
TYPE D’APPRENTISSAGE :
Corps de connaissance

	

	
METHODE : Interrogative

DEMARCHE : Inductive

	

	STRATEGIE
	CONTENU
	SUPPORTS

	
Je distribue le document élève page1/2.

Q1 : en machine-outil est-ce possible de réaliser une cote de dimension entière (20 mm)?

Q2 : pourquoi?

Q3 : que doit-on faire pour réaliser une cote normalement ?
J’explique que ces limites s’appellent des intervalles de tolérances.

Q5 : à partir de tout ce que nous venons de dire qu’allons-nous retenir pour le but ?

	


R1 : non



R2 : à cause des imperfections

R3 : on doit fixer des limites 




R5 : voir la production élève.
	Tableau à craie
Doc2

	TRANSITION
 Maintenant que nous connaissons le but de la tolérance dimensionnelle, nous allons pour la suite définir  les éléments composant une cote tolérancée.





	FICHE DE STRATEGIE

	
MICRO-OBJECTIF :2
	
Durée : 35 Min
	2. Définitions
2.1. Cote nominale ou dimension nominale (DN) 
Dimension ou cote (nombre entier en générale) qui sert de référence pour l’identification ou l’inscription sur les dessins. 
Exemple : Un arbre de diamètre  : 50 est le diamètre nominal

2.2. Les dimensions limites
Ce sont la dimension maximale admissible (DM) et la dimension minimale admissible (Dm).
Exemple : pour notre arbre précédent DM=50,1 et Dm=49.85

2.3. Tolérance ou intervalle de tolérance (IT)
C’est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote réelle de la pièce. IT= ES-EI=DM-Dm
Exemple : pour notre arbre précédent, IT= 0.25 =50.1-49.85

	
Donner les définitions

	

	
TYPE D’APPRENTISSAGE :
concept

	

	
METHODE : Interrogative

DEMARCHE : Inductive

	

	STRATEGIE
	CONTENU
	SUPPORTS

	Toujours avec le document élève page1/2.

Q1 : dans la cote, quel est la valeur de la dimension nominale ? 

Q2 : pourquoi? 


Q3 : qu’est-ce qu’une dimension nominale ?

Q4 : quelles sont les dimensions limites de la cote ?

Q5 : que représentent ces valeurs?

Q6 : que doit-on retenir sur les dimensions limites ?

Q7 : quel est l’intervalle dans lequel la cote peut varier ?
Q8 : qu’allons nous retenir sur l’intervalle de tolérance ?









	

R1 : 50


R2 : c’est la dimension de référence

R3 : voir la production élève

R4 :50.1et 49.85 


R5 : la cote maxi et la cote mini.

R6 : voir la production élève


R7 :0.25

R8 : voir la production élève
	Tableau à craie
Doc2




	FICHE DE STRATEGIE

	
MICRO-OBJECTIF :2
	
Durée : 35 Min
	2.4. Ecart supérieur
Il est égal à la différence entre la cote maximale et le cote nominale. ES= DM-DN
Exemple : pour notre arbre, ES= 50.1 -50=0.1

2.5. Ecart inférieur
Il est égal à la différence la cote minimale admissible et la cote nominale. EI= Dm-DN
Exemple : pour notre arbre, EI= 49.85-50=-0.15

Représentation graphique

[image: ]



	
Donner les définitions (suite)

	

	
TYPE D’APPRENTISSAGE :
concept

	

	
METHODE : Interrogative

DEMARCHE : Inductive

	

	STRATEGIE
	CONTENU
	SUPPORTS

	Toujours avec le document élève page1/2.

Q1 : dans la cote, quel est la valeur de l’écart supérieur ? 

Q2 : quelle opération pose-t-on pour trouver cette valeur? 

Q3 : qu’allons-nous retenir sur l’écart supérieur ?

Q4 : dans la cote , quel est la valeur de l’écart inférieur?

Q5 : quelle opération pose-t-on pour trouver cette valeur??

Q6 : qu’allons-nous retenir sur l’écart inférieur ?

	

R1 : 0.1


R2 : ES= DM-DN


R3 : voir la production élève


R4 :-0.15


R5 : EI= Dm-DN.


R6 : voir la production élève


	Tableau à craie
Doc1/2

	TRANSITION : Nous venons de définir les éléments composant une cote tolérancée, nous allons maintenant passer à une application 
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1. But 
      L’impossibilité de réaliser une cote rigoureusement exacte par suite des imperfections des machines et des instruments de mesure, oblige le constructeur  à fixer les limites entre lesquelles la cote devra être réalisée. La distance entre ces limites est appelée intervalle de tolérance

2. Définitions
2.6. Cote nominale ou dimension nominale (DN) 
Dimension ou cote (nombre entier en générale)  qui sert de référence pour l’identification ou l’inscription sur les dessins. 
Exemple : Un arbre de diamètre  : 50 est le diamètre nominal

2.7. Les dimensions limites
Ce sont la dimension maximale admissible (DM) et la dimension minimale admissible (Dm).
Exemple : pour notre arbre précédent DM=50,1 et Dm=49.85

2.8. Tolérance ou intervalle de tolérance (IT)
C’est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote réelle de la pièce. IT= ES-EI=DM-Dm
Exemple : pour notre arbre précédent, IT= 0.25 =50.1-49.85

2.9. Ecart supérieur
Il est égal à la différence entre la cote maximale et le cote nominale. ES= DM-DN
Exemple : pour notre arbre, ES= 50.1 -50=0.1

2.10. Ecart inférieur
Il est égal à la différence la cote minimale admissible et la cote nominale. EI= Dm-DN
Exemple : pour notre arbre, EI= 49.85-50=0.15

Représentation graphique

[image: ]
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	 Application 
Soit une cote de 

Calculons :
DM = DN+ES= 75+0.015=75.015
Dm= DN-EI= 75-0.026= 74.974
ES=0.015
EI=-0.026
IT= ES- EI=0.015-(-0.026)=0.041
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1. But 
      L’impossibilité de réaliser une …………………………………………………………...
…………………….par suite ………………………………………………….. des machines et des instruments de mesure, oblige le constructeur  à fixer ……………………………. entre lesquelles la cote devra être réalisée. La distance entre ces limites est appelée ……………….. ……………………………………

2. Définitions
2.1. Cote nominale ou dimension nominale (DN) 

Dimension ou cote (nombre entier en générale) qui sert ………………………………………………………………..
……………………………… ou …………………………………………………………… 
Exemple : Un arbre de diamètre  : ………….. est le diamètre nominal

2.2. Les dimensions limites
Ce sont la ………………………………………………………………….. (DM) et la ………………………………………………………………………. (Dm).
Exemple : pour notre arbre précédent DM=……… et Dm=………………….

2.3. Tolérance ou intervalle de tolérance (IT)

C’est …………………………………………………………………. (tolérée, admissible) de la cote réelle de la pièce. IT= …………………….=…………………………
Exemple : pour notre arbre précédent, IT=…………………..= ……………….

2.4. Ecart supérieur

Il est égal à la ……………………………………………………………………………….. ES= ……………………………..
Exemple : pour notre arbre, ES= ………………….=………………

2.5. Ecart inférieur

Il est égal à la ……………………………………………………………………………. EI= ……………………………
Exemple : pour notre arbre, EI= …………………..=…………………..

Représentation graphique
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3.    Application 
Soit une cote de 


 Calculer :
- DM =.................................……….. =......................................
- Dm =.................................……….. =......................................
-Ecart supérieur :ES =...................……............................ . . . . . . . .
- Ecart inférieur :EI =...................……............................ . . . . . . . .
 En déduire l’intervalle de tolérance IT =.....................................................
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