DANGER DU COURANT DU SECTEUR



ACTIVITE 1 : DEFINIR LE COURANT DU SECTEUR
J’évalue mes acquis
1. Le courant du secteur est le courant fourni par le réseau de distribution d’électricité.
2. L’une des provenances du courant du secteur : la centrale hydroélectrique.

ACTIVITE 2 : CONNAITRE LES CARACRTERISTIQUES DU COURANT DU SECTEUR
J’évalue mes acquis
Le courant du secteur est caractérisé par :
·  sa tension efficace 220V
· Sa fréquence 50Hz


ACTIVITE 3 : IDENTIFIER LES BORNES D’UNE PRISE
J’évalue mes acquis
Une prise électrique est un dispositif qui permet de brancher un appareil électrique. Elle possède trois bornes : la borne mâle appelée la prise de terre, la borne femelle nommée phase et l'autre borne femelle appelée neutre.  Pour les identifier, on peut utiliser un tournevis testeur. 

ACTIVITE 4 : CONNAITRE LES DANGERS DU COURANT DU SECTEUR 
J’évalue mes acquis
Electrisation : il y a électrisation, lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique sans causer la mort.
Electrocution : c’est un dommage causé à une personne par le passage du courant électrique dans son corps entraînant sa mort.
Court-circuit: Le court-circuit est la connexion des bornes d’un élément du circuit par un fil de connexion. 

ACTIVITE 5 : CONNAITRE QUELQUES DISPOSITIFS DE PROTECTION
J’évalue mes acquis
Deux dispositifs de protection :
1. Des personnes : disjoncteur différentiel et fil de terre
2. Des appareils et des installations électriques : fusible et stabilisateur







ACTIVITE 6 : CONNAITRE QUELQUES MESURES DE SECURITE
J’évalue mes acquis
Trois règles de sécurité permettant d’éviter les dangers du courant du secteur :

- Ne pas utiliser d’appareils électriques avec les mains mouillées ou les pieds nus sur le sol ;
- Ne jamais toucher un fil dénudé ;
- Couper le courant avant toute intervention sur l’installation, même pour changer une lampe électrique
Corrigés des exercices de fixation/application




Exercice 1
1. Le fusible est un dispositif de protection des personnes. F
2. L’onduleur permet de protéger les habitations. F
3. Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection des installations domestiques. V
4. Le stabilisateur est un appareil qui permet de lutter contre les fluctuations du courant. V
5. Le fil de terre permet au courant résiduel de demeurer dans les appareils. F
Exercice 2
Il y a électrisation  lorsque le corps humain est traversé par le courant électrique sans causer la mort.
Exercice 3
Relie chaque danger du courant du secteur dans le tableau A à sa ou ses conséquence(s) dans le tableau B.Tableau A
Electrisation   •
Electrocution  •
Court-circuit   •
Tableau B
     
 • Echauffement des fils de connexion
 • Incendie
 • Décès
 • Secousse








Exercice 4
Texte complété par : électrisation, court-circuit, bornes, terre, électrocution.   
Une prise électrique est un connecteur qui permet de relier un appareil électrique à une source d’alimentation. Elle comporte trois bornes : la phase, le neutre et la terre. Le courant peut causer des dommages si une personne est en contact avec les bornes de la prise, c’est l’électrisation. Il y a électrocution si le courant qui la traverse provoque son décès. Le contact direct entre la phase et le neutre de la prise peut produire un court-circuit.  




Exercice 5 
1.a ; 2.c ; 3.c
Exercice 6
On mesure la valeur de la tension du secteur fournie par la CIE entre les bornes d’une prise.
1. La valeur de la tension électrique entre la phase et la terre vaut 220V.
2. La valeur de la tension du secteur entre le neutre et la terre vaut 0V.
3. La valeur de la tension électrique entre la phase et le neutre vaut 220V.

Exercice 7
1.c ; 2.a
Corrigés des exercices de renforcement/approndissement



Exercice 8
La couleur qui correspond :
1. à la phase est le rouge ;
2. au neutre est le bleu ;
3. à la terre est le jaune rayé de vert.

Exercice 9
1. Il y a électrisation, lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique entraînant un choc physiologique violant tandis qu’il y a électrocution lorsque le courant provoque la mort.
2. Il peut avoir électrocution si une personne est en contact entre la phase et le neutre ou entre la phase et la terre.
Exercice 10
Par l’objet introduit dans les bornes d’une prise électrique, le courant peut traverser le corps de l’enfant. Ainsi, Il  peut être électrisé ou électrocuté.
Exercice 11
1. La valeur de la tension efficace est 220V.
2. Il faut placer l’interrupteur sur le fil de phase pour la sécurité des personnes.
3. L’interrupteur est placé sur le fil neutre. Le petit frère n’est pas protégé. Il risque d’être électrisé ou électrocuté.
 Exercice 12
1. Les dispositifs de sécurité de l’installation sont le disjoncteur, les fusibles et la prise de terre.
2. Le fusible dont l’installation n’est pas conforme aux règles de sécurité est le fusible monté sur le fil neutre de la lampe d’éclairage.
3. Pour la sécurité des personnes et des installations électriques, l’interrupteur et le fusible doivent être montés sur le fil de phase qui relie la lampe électrique.
4. Le branchement du réfrigérateur n’est pas conforme aux règles de sécurité parce qu’il n’est pas relié à la prise de terre. 



Corrigés des situations d’évaluation



Exercice 13
1. La prise électrique possède trois bornes.
2. Le tournevis testeur  s’est allumé pour la phase.
3. Les deux autres bornes sont le neutre et la terre.
4. Dans les installations électriques, les fils électriques sont codés par des couleurs. Ainsi, le fil de couleur rouge est relié à la phase de la prise, le bleu au neutre et le jaune rayé de vert à la terre.
Exercice 14
1. Le courant fourni par la CIE est le courant du secteur.
2. Le courant fourni est alternatif et sinusoïdal.
3. La valeur 220V représente la tension efficace.
4. 4.a la valeur maximale de la tension électrique
Umax = 1,41.Ueff


	AN : Umax = 310,2V

Umax = 1,41x220


	
	4.b la période







	AN : 

Exercice 15
1. Il y a électrisation, lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique entraînant un choc physiologique violant.
2. La borne de la prise utilisée est la phase.
3. 3.1 deux conséquences de l’électrisation :
- secousse
- brûlure
3.2 deux règles de sécurité pour éviter l’électrisation :
- Ne jamais introduire des métaux et divers objets dans les prises de courant du secteur
- Ne pas utiliser d’appareils électriques avec les mains mouillées ou les pieds nus sur le sol 
[bookmark: _GoBack]     4. La prise de terre est un dispositif de sécurité des personnes dans une installation électrique. Sa présence dans l’installation permet au courant résiduel de s’écouler vers la terre au lieu de rester dans les appareils électriques ou de circuler dans le corps humain.










