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THEME 1
 : 
ELECTRICITE
)























 (
01
Adaptation d’un générateur à un récepteur
)





NOTIONS ESSENTIELLES

 (
Tension nominale ou d’usage
.
Adaptation de générateur et récepteur
.
Sous tension et surtension.
)







ACTIVITES 
Activité 1- Citer des exemples de générateurs et de récepteurs
 (
J’évalue mes 
acquis
)


 (
1/  
Cites 
deux générateurs électrique
 autres que ceux présentés dans la leçon
.
2/  
Cites deux récepteurs électriques autres que ceux présentés dans la leçon
.
)



 (
Corrigé
1/ 
L
a batterie de voiture – la pile bouton- 
la dynamo-
 
les photopiles ou panneaux solaires-
 
…
.
2/ 
Le poste transistor-le téléviseur-le réfrigérateur-le ventilateur-
le fer à repasser-…
.
)






Activité 2- Découvrir les tensions nominales des appareils électriques
 (
J’évalue mes 
acquis
)


 (
1/  Donne la signification de la valeur 12 V lue sur une batterie de voiture.
2/  
Nomme de
 trois façons différentes
 la valeur 6 V lue sur une ampoule électrique
.
)



 (
Corrigé
1/ La valeur 12 V lue sur la batterie de 
est la tension nominale.
2/ 
la valeur 
6 V lue sur une ampoule électrique se nomme :
La tension d’usage
 ;
La tension d’utilisation
 ;
La tension nominale
.
)











Activité 3 : Expliquer les notions de sous tension, surtension et adaptation d’un générateur à un récepteur et vice versa
 (
J’évalue mes
 acquis
)


 (
1- Tu
 dispose
s
 d’un petit jouet électrique de tension d’usage 3,8 V  et les trois piles suivantes. On veut que le jouet fonctionne normalement. 
Indique la pile qu’il faut et justifie ta réponse.
2- Explique pourquoi les fabricants inscrivent la tension nominale sur les appareils
.
)

 (
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 (
Corrigé
1/ La 
pile qu’il faut utiliser pour alimenter le jouet est la pile plate
.
 Sa tension nominale (4,5 V) est voisine de celle du jouet (3,8 V)
2/ 
Les fabricants inscrivent la tension
 la tension nominale sur les appareils afin de permettre aux utilisateurs de les utiliser dans les conditions normales de fonctionnement
.
)









Activité 4 – Découvrir la valeur de la tension du courant du secteur et les dangers dus à la sutension et aux variations de la tension du courant du secteur
 (
J’évalue mes
 acquis
)


 (
Les compagnies de distribution d’électricité conseillent que dès qu’il y a coupure de courant chez vous, il faut débrancher immédiatement les appareils électriques.
Explique pourquoi.
)

JE M’EXERCE
1- Exercices d’application/fixation 
Exercice 1
 (
Corrigé
Au rétablissement du courant électrique, la tension qui arrive dans le secteur est très 
élevée
 avant de se stab
i
liser
. Les app
a
reils br
a
nchés en ce moment sont alimentés en surtension
 ; donc un risque de griller.
)






V- JE M’EXERCE
 (
Exercice de fixation/Application
)


Exercice 1
1- Donne l’unité légale de la tension électrique.
2- Convertis les tensions suivantes : 9 kV en V ; 1,5 V en  mV ;  12 V en kV.
 (
Corrigé
1- 
L’unité légale de la tension électrique est le volt de symbole V.
2- Conversions
 :
9 kV = 9000 V   ;   1,5 V = 1500 mV ;   12 V = 0,012 kV.
)




	
Exercice 2
Complète le texte par le groupe de mot qui convient.
Un groupe électrogène porte une inscription numérique suivie de la lettre V. cette inscription est………………. du générateur. L’unité de cette grandeur est ……………… 
La valeur de la tension d’usage des appareils domestiques est ……………….
 (
Corrigé
Un groupe électrogène porte une inscription numérique suivie de la lettre V. cette inscription est
 
la tension nominale
 du générateur. L’unité de cette grandeur est 
le volt
.
 
La valeur de la tension d’usage des appareils domestiques est 
220 V.
)






Exercice 3
Relie chaque générateur à sa tension nominale.

	prise du secteur
pile cylindrique
pile plate
pile de montre
	
	1,5 v
4,5 v
0,3 v
220 V
12 v 


 (
Corrigé
prise du secteur
 
pile cylindrique
pile plate
pile de montre
1,5 v
4,5 v
0,3 v
220 V
12 v 
)









Exercice 4
 (
Corrigé
La tension nominale sur l’ampoule est 12 V
)


Exercice 5
 (
Corrigé 
a) 
Le générateur est une pile bouton (de montre).
b) Sa tension nominale est 
3 V.
)




 (
Exercice de 
renforcement / approfondissement
)


Exercice 6
 (
Corrigé
                    piles
ampoules
pile de 1,5 V
pile 4,5 V
lampe de 1,2 V 
X
lampe de 3,8 V
X
)









Exercice 7
Un fer porte sur sa plaque signalétique les inscriptions suivantes : 110 V – 1200 W et 50-60 Hz.
Un blanchisseur branche sur une prise du secteur ce fer à repasser mais celui-ci ne fonctionne pas alors qu’il est à en bon état. Explique la raison.
 (
Corrigé
Le fer ne fonctionne pas parce qu’il est alimenté en sous-tension
 (110 V 
<<
 220 V).
)





[bookmark: _GoBack]Situations d’évaluation
Exercice 8
Au cours d’une leçon en électricité, un professeur de physique-chimie demande à ses élèves de 5ème de réaliser en travaux pratiques un circuit simple allumage, le schématiser et donner l’éclat de la lampe. 
Les élèves font un montage correct mais ils sont surpris de constater que la lampe brille puis s’éteint. Aide-les à comprendre ce qui est arrivé.
Données : pile plate de 4,5 V
Plusieurs ampoules (1,2 V ; 2,5 V ; 3,8 V ;  6 V).
1- Donne le nom des inscriptions suivies de la lettre V les ampoules.
2- Donne la signification de cette inscription. 
3- fais le schéma du montage.
4- Prose une explication du comportement de la lampe.
 (
Corrigé
1- 
Les inscriptions en V sont les tensions d’usage ou d’utilisation des ampoules.
2- C’est la tension sous laquelle l’ampoule fonctionne normalement.
3- Schéma du montage
4- 
Les élèves ont utilisé une ampoule de 1,2 V ou 2,5 V dans le montage. L’ampoule étant alimentée en surtension, elle a brillé puis grillé.
)











Exercice 9
Le père de Koffi, un élève de 5ème, vient d’acheter un poste radio. Cet appareil est capable de fonctionner normalement avec 3 piles cylindriques  et le courant du secteur à l’aide d’un adaptateur. Sur la plaque signalétique du poste radio, il est écrit 4,5 V. Koffi te sollicite pour mieux comprendre pourquoi le poste ne se détruit pas sur le secteur. On donne : tension du secteur 220 V.
1- Donne la signification de 4,5 V.
3- Donne le rôle de l’adaptateur.
3- Donne la tension d’alimentation que l’adaptateur fournit au poste radio.
4- explique le bon fonctionnement du poste radio.
 (
Corrigé
1- 4,5 V, est la tension d’usage du poste radio ; tension sous laquelle le poste fonctionne normalement.
2- L’adaptateur permet de transformer la tension électrique.
3- 
La tension d’alimentation fournit au poste radio est 4,5 V.
4- 
La tension d’usage du poste radio est adaptée à la tension n
ominale fournie par le secteur à
 travers l’adaptateur
.
)
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