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1. But 

Malgré la cotation tolérancée des dimensions, des défauts géométriques nuisibles au fonctionnement et à l’assemblage sont toujours possible.
Les tolérances géométriques permettent de corriger ces défauts et précisent les variations permises.

2. [image: ]Les principaux types de tolérances
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3. Inscription des tolérances

3.1. Principe

· Repérer les surfaces de références ;
· Identifier le type de tolérance géométrique ;
· Indiquer la valeur de la tolérance.

3.2. [image: ][image: ]Application 
 (
Inscrire dans les cadres les tolérances géométriques permettant d’assurer les conditions de fonctionnement suivantes :
Eléments de  référence : axe du cylindre(A) ;
La mortaise est parallèle à l’axe (A) IT=0.01;
L’alésage coté ø est perpendiculaire à (A) IT=0.05
La surface plane est perpendiculaire à (A) IT=0.05
)[image: ]








 (
Inscrire dans les cadres les tolérances géométriques permettant d’assurer les conditions de fonctionnement suivantes :
Eléments de  référence : axe du cylindre (B) ;
Les cylindres cotés ø sont coaxiaux à (B) IT=0.05
)
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EVALUATION (10mn)
 (
Inscrire dans les cadres les tolérances géométriques permettant d’assurer les conditions de fonctionnement suivantes :
Eléments de  référence : axe du cylindre(C) ;
L’emboitement cylindrique est coaxiale à (C) IT=0.01;
L’épaulement est perpendiculaire à (C) IT=0.05
)
[image: ]













 (
Inscrire dans les cadres les tolérances géométriques permettant d’assurer les conditions de fonctionnement suivantes :
Eléments de  référence : axe du cylindre(D) ;
L’alésage est circulaire IT=0.01;
L’extrémité de la pièce est perpendiculaire à (D) IT=0.1
)[image: ]
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