	NIVEAU : 4ème
	ACTIVITES  EXPERIMENTALES

	Compétence 2 : Traiter une situation se rapportant aux courants et tensions alternatifs
	Thème : Courants et tensions alternatifs
	Leçon5 : Transformation, redressement et lissage d’une tension alternative sinusoïdale



	TITRE DU TP : Transformation, redressement et lissage d’une tension alternative sinusoïdale
	DUREE : 2 séances 



	HABILETES :
1. Réaliser la transformation d’une tension alternative sinusoïdale
1. Réaliser  le redressement d’une tension alternative sinusoïdale (simple alternance et double alternance)
Réaliser le lissage d’une tension redressée avec un condensateur

	MATERIELS  PAR POSTE DE TRAVAIL :
1. Transformateur 220V-8V ou 220V-12V
1.  Oscilloscope 
1. Voltmètre
1.  Diode
1.  Pont de diodes 
1. Condensateur 
1. Adaptateur
	SUPPORTS DIDACTIQUES :









		



1. ACTIVITE 1 : Transformation d’une tension alternative sinusoïdale

A 1- EXPERIENCE

[image: ]
1.  Réalise un montage comportant un transformateur et un GBF délivrant une tension alternative.

A 2- EXPLOITATION

1. Mesure la tension d’entrée du transformateur.
Ue = 220 V
1.  Mesure la tension de sortie.
Us = 12V
1. Compare ces deux tensions 
Us < Ue

A 3- CONCLUSION

Ce transformateur abaisse la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale : c’est un transformateur abaisseur de tension 
NB : il existe des transformateurs qui élèvent la tension d’entrée ; ce sont des transformateurs élévateurs de tension

1. ACTIVITE 2 : Redressement d’une tension alternative sinusoïdale

B 1- EXPERIENCE

[image: schema_montage][image: schema1diodes2]
1. Réalise le redressement simple alternance à l’aide d’une diode(1)
1. Visualise la tension obtenue (1)
1. Réalise le redressement double alternance à l’aide d’un pont de diodes (2)
1. Visualise la tension obtenue (2)

B 2- EXPLOITATION
1. Représente ce que tu visualises (1)
Redressement simple alternance
[image: ]
1. Représente ce que tu visualises
Redressement double alternance

[image: double_alternance]
B 3- CONCLUSION
Quand on introduit une diode dans le circuit, on obtient un redressement mono alternance
Quand on introduit un pont de diodes dans le circuit, on obtient un redressement double alternance

1. Lissage d’une tension redressée

1. C 1- EXPERIENCE


[image: ]

Complète le montage précédent avec un condensateur

C 2- EXPLOITATION

1. Observe l’effet du condensateur sur la tension redressée
Le condensateur lisse la tension
1. Représente cette tension redressée
Lissage de la tension
[image: lissage]
1. Compare cette tension visualisée à la visualisation de la tension d’une pile
La tension lissée est semblable à celle de la pile

C 3- CONCLUSION
[bookmark: _GoBack]
Quand on introduit un condensateur dans le circuit, on obtient une tension lissée.
Cette caractéristique est semblable à celle de la pile 
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